**KORG KROSS FX PEPIANO**

**Antes de empezar el procedimiento, guarden sus programaciones y ediciones en una tarjeta sdhc (save all).**

**Procedimiento :**

Descomprimir el archivo

Copiar los archivos a una sdhc totalmente vacia.

Introducir la tarjeta sdhc con el KORG KROSS APAGADO

Presionar unos segundos el swicht de prendido que se encuentra en la parte posterior izquierda del KORG KROSS

Presionar ok en el mensaje

Esperar que carguen los Samples

CARGAR EL PCG

-Presionar el boton GLOBAL /MEDIA

- Presionar el botón MENU

-Con la rueda DIAL (que se encuentra a la derecha de la pantalla) GIRAR hacia la derecha hasta encontrar la pestaña MEDIA.

-Presionar OK

-buscar el archivo WACHI#.PCG

-presionar el botón FUNCTION seleccionar LOAD SELECTED y presionar OK 2 VECES

**ESCUCHAR LOS SAMPLES:**

Presionar el botón PROG

Con la rueda DIAL de CATEGORY girar a la izquierda y seleccionar USER.

Presionar enter para seleccionar :

USER 000 :FX TURRO PEPIANO

USER 001 :SAX NENE MALO.

Presionar COMBI

Y con la rueda de CATEGORY girar a la izquierda a la sección USER

Presionar ENTER para seleccionar combi 000 WACHI Kross

Es esta combi usada en el video…

Disfrútenlo

Atte su amigo

PEPIANO.